[STRING]
Property = Свойства
Chang_port = Изменить порт
Local_Scanner = Локальный сканер
Network_Scanner = Сетевой сканер
Search = Поиск
Stop = Остановить
IPAdd = IP-адрес
OK = OK
Cancel = Отмена
Apply = Применить
STR_AutoDet = Автоматическое определение в сети

[Help]
Local Scanner = Выберите локальный сканер для обмена данными с портом USB или LTP.
Network Scanner = Выберите сетевой сканер для обмена данными с сетевым портом.
Search = Чтобы начать поиск, нажмите на кнопку «Поиск».
Stop = Чтобы отменить поиск, нажмите на кнопку «Остановить».
IP = Введите уникальный номер, который необходим для идентификации принтера и позволяет ему обмениваться данными с другими устройствами.
Available Destination List = Вывод списка приложений, назначенных отсканированным изображениям в реестре компьютера. При добавлении нового устройства список «Сканирование: доступные приложения» будет обновлен.
Front Panel Destination List = Вывод списка приложений, добавляемых с лицевой панели устройства. При входе в систему список приложений на лицевой панели устройства обновляется.
Add Application = Добавление элемента из допустимого файла с расширением EXE. Новый элемент появится в списке «Сканирование: доступные приложения».
Remove Application = Удаление элемента из списка «Сканирование: доступные приложения». 
Resolution = Определение объема графической информации, которая сохранится в отсканированном изображении.
Scan Color = В этом меню можно указать режим сканирования исходного документа. 
Show Preview = Этот параметр определяет, будет ли открываться диалоговое окно «Сканирование», в котором можно изменить настройки сканирования. Если этот флажок установлен, будет выполнено предварительное сканирование, после которого нужные настройки можно будет изменить. Если этот флажок не установлен, изображение будет отсканировано напрямую в указанное приложение.
ADF Duplex = В качестве источника документов выбирается автоподатчик. Этот режим предназначен для сканирования двусторонних документов. Если в качестве источника документов выбран двусторонний автоподатчик, будет отсканирован документ, находящийся в автоподатчике. Если автоподатчик пуст, то выводится соответствующее сообщение. Чтобы продолжить работу, поместите документ в автоподатчик и повторите попытку сканирования. Для правильной ориентации отсканированных страниц в режиме «Двусторонний автоподатчик» выберите соответствующий тип переплета. Если страницы в документе имеют книжную ориентацию (книга, брошюра), выберите «Переплет по длинному краю». Если страницы имеют альбомную ориентацию (блокнот), выберите «Переплет по короткому краю».
Scan Size = Установка размера области сканирования изображения.
Save Location = Выбор папки для сохранения по умолчанию.
Default = Установка настроек сканирования по умолчанию. Настройки сканирования по умолчанию — это настройки, устанавливаемые клиентом сетевого сканирования при добавлении устройства.
Register PC = Установка идентификатора компьютера и пароля.
ID = Идентификатор может содержать буквы и цифры, но должен начинаться с буквы. Общее число символов не должно превышать 15.
PIN = Пароль должен состоять из четырех цифр.

//fax
LocalDeviceHelp = Выберите этот параметр, если устройство подключено локально.
NetworkAutoHelp = Выберите этот параметр, чтобы выполнить в сети поиск устройств той же модели, что и текущее устройство.
NetworkIPHelp = Выберите этот параметр, если известен IP-адрес, имя узла или IPv6-адрес нужного устройства. Введите IP- или IPv6-адрес в текстовом поле справа.
SearchHelp = Нажмите, чтобы начать поиск по сети.
StopHelp = Нажмите, чтобы завершить текущий поиск.
FaxEnableHelp = Выберите этот параметр, чтобы разрешить прием факсов с указанных устройств. Если параметр не выбран, прием факсов с указанных устройств выполняться не будет.
FileFormatHelp = Выберите формат файла для сохранения принятых факсов.
SaveLocationHelp = Папка для сохранения принятых факсов по умолчанию.
PrefixHelp = Префикс для принятых факсов по умолчанию.
NameRule1Help = Добавляет указанный по умолчанию префикс, а также дату и время получения факса, затем сохраняет в папке по умолчанию.
NameRule2Help = Добавляет указанный по умолчанию префикс, а также дату и время получения факса, затем сохраняет факс в папке, название которой соответствует дате получения, внутри папки, заданной по умолчанию.
NameRule3Help = Добавляет указанный по умолчанию префикс, а также дату и время получения факса. Затем сохраняет факс в папке, название которой соответствует номеру факса отправителя, внутри папки, заданной по умолчанию.
PrintFaxHelp = Устройство приема факсов автоматически печатает принятые факсы по мере их получения только в том случае, если выбран этот параметр.
NotificationHelp = Выберите этот параметр, чтобы получать уведомления о приеме факса.

[MESSAGE]
Delete_DefaultItem = Этот элемент используется по умолчанию. Его нельзя удалять.
Over_Number = Количество приложений или папок ограничено.
Over_Number1 = Невозможно добавить приложение или папку.
EmptyErr = Список «Лицевая панель: приложения» пуст.
NameConfirmMessage = Название папки или приложения уже существует.
PINMessage = Введите четыре цифры.
PINConfirmMessage = Пароли не совпадают.
IDMessage = Первый символ в имени компьютера должен быть буквой.
Path_Err = Неверный путь. Выберите другой.
ID_Duplecate = Это имя компьютера уже используется. Выберите другое имя компьютера.
ID_Duplecate1 = Введите другое имя.
NoDevice = Устройство не найдено.
NotConnect = Проверьте сетевое подключение.
IDFull = Невозможно зарегистрировать указанный идентификатор: количество символов в регистрационном номере превышает допустимое.
IDFull1 = Допустимое количество символов — 30.
ScanBusy = Сканер занят. Попробуйте позже. 

//fax
OtherPCenable = Включение функции приема факса на этом устройстве невозможно в связи с указанным ниже конфликтом. Устройство уже связано с [%s].
SWSenable = Включение функции приема факса на этом устройстве невозможно в связи с указанным ниже конфликтом. Администратор настроил пересылку факсов с этого устройства на другое.

[Scan Setting]
Set Scan Button = Настройки сканирования
Scan Destination = Приложения для сканирования
Destination = Приложение
Available Destination List = Сканирование: доступные приложения
Front Panel Destination List = Лицевая панель: приложения
Add Application = Добавить приложение
Remove Application = Удалить приложение
File Path = Путь к файлу
Application Name = Имя приложения
Add User Folder = Добавить папку пользователя
Folder Name = Имя папки
File Format = Формат файла
Language = Язык
Scan Property = Параметры сканирования
ID = Идентификатор компьютера
Setting = Настройка
Save Location = Папка для сохранения
Location = Местоположение
Resolution = Разрешение
75 dpi = 75 тчк/дюйм
150 dpi = 150 тчк/дюйм
200 dpi = 200 тчк/дюйм
300 dpi = 300 тчк/дюйм
600 dpi = 600 тчк/дюйм
Scan Color = Цветность сканирования
Scan Colour = Цветность сканирования
Mono = Черно-белый
Gray = Серый
256 Color = 256 цветов
256 Colour = 256 цветов
Color = Цвет
Colour = Цвет
Scan Size = Размер области сканирования
ADF Duplex = Двусторонний автоподатчик
Off = Выкл.
Short-Edge Binding = Переплет по короткому краю
Long-Edge Binding = Переплет по длинному краю
Show Preview = Предварительный просмотр
Default = По умолчанию
IDD_UNAME_INPUT = Регистрация компьютера
IDC_NAME = Идентификатор компьютера (макс. 15 символов)
IDC_PIN_CHECK = Защитить паролем
IDC_PIN_STATIC = Пароль (0—9, 4 цифры)
IDC_REPIN_STATIC = Подтверждение пароля
//added
OpenApplication = Открыть файл изображения после сканирования
Folder path=Путь к папке
App path=Путь к приложению
File Name Convention=Правило формирования имен файлов
Prefix=Префикс
NameRule1=префикс + дата + время
NameRule2=/дата/префикс + дата + время
NameRule3=/префикс/префикс + дата + время
//
DocTYPE_ITEM_0 = BMP
DocTYPE_ITEM_1 = JPEG
DocTYPE_ITEM_2 = PDF
DocTYPE_ITEM_3 = Многостраничный TIFF
DocTYPE_ITEM_4 = Одностраничный TIFF
EmailTYPE_ITEM_0 = JPEG
EmailTYPE_ITEM_1 = PDF
EmailTYPE_ITEM_2 = TIFF
OCR_ITEM_0 = Microsoft Excel (.csv)
OCR_ITEM_1 = Microsoft Word (.doc)
OCR_ITEM_2 = Text (.txt)
OCR_ITEM_3 = PDF (.pdf)
LANG_ITEM_0 = Английский
LANG_ITEM_1 = Немецкий
LANG_ITEM_2 = Французский
LANG_ITEM_3 = Испанский
LANG_ITEM_4 = Итальянский
LANG_ITEM_5 = Шведский
LANG_ITEM_6 = Нидерландский
LANG_ITEM_7 = Португальский (Европа)
LANG_ITEM_8 = Португальский (Бразилия)
LANG_ITEM_9 = Венгерский
LANG_ITEM_10 = Польский
LANG_ITEM_11 = Русский
LANG_ITEM_12 = Японский
LANG_ITEM_13 = Китайский (упрощенное письмо)
LANG_ITEM_14 = Китайский (традиционное письмо)
LANG_ITEM_15 = Корейский
LANG_ITEM_16 = Русский + английский
LANG_ITEM_17 = Цифры
LANG_ITEM_18 = Буквы
LANG_ITEM_19 = Украинский
LANG_ITEM_20 = Эстонский
LANG_ITEM_21 = Латышский
LANG_ITEM_22 = Литовский
LANG_ITEM_23 = Норвежский
LANG_ITEM_24 = Финский
LANG_ITEM_25 = Датский
LANG_ITEM_26 = Чешский
LANG_ITEM_27 = Турецкий
LANG_ITEM_28 = Украинский + английский
LANG_ITEM_29 = Узбекский

//fax
EnableFax = Включить прием факсов
Set Fax Receiving = Настроить прием факсов
PrintFax = Печать принятых факсов
NotifyFax = Сообщать о получении факса
NameRule4 = /Номер факса отправителя/префикс + дата + время
Fax = Факс
Duplex = Двусторонняя печать
Support = Поддерживается
Not Support = Не поддерживается
LocalDevice = Локальное устройство
NetworkDevice = Сетевое устройство
IPorHost = IP-адрес или имя узла

/* string for window notification */
StartFaxJob = Начать прием факса
FaxWait = Подождите
EndFaxJob = Завершить прием факса
TRSNumber = Номер передачи
Date = Дата
Tosee = Нажмите, чтобы просмотреть
